// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "netgear,ex6150", "mediatek,mt7621-soc";
	model = "Netgear EX6150";

	aliases {
		led-boot = &power_green;
		led-failsafe = &power_amber;
		led-running = &power_green;
		led-upgrade = &power_amber;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		power_amber: power_amber {
			label = "amber:power";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power_green: power_green {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rightarrow {
			label = "blue:rightarrow";
			gpios = <&gpio 28 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		leftarrow {
			label = "blue:leftarrow";
			gpios = <&gpio 31 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		router_green {
			label = "green:router";
			gpios = <&gpio 29 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		router_red {
			label = "red:router";
			gpios = <&gpio 30 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		client_green {
			label = "green:client";
			gpios = <&gpio 33 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		client_red {
			label = "red:client";
			gpios = <&gpio 32 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 47 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 46 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		toggle {
			label = "AP/Extender toggle";
			gpios = <&gpio 48 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
			linux,input-type = <EV_SW>;
			/* Active when switch is set to "Access Point" */
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "config";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0xe80000>;
			};

			partition@ed0000 {
				label = "ML1";
				reg = <0xed0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@ef0000 {
				label = "ML2";
				reg = <0xef0000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@f10000 {
				label = "ML3";
				reg = <0xf10000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@f30000 {
				label = "ML4";
				reg = <0xf30000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@f50000 {
				label = "ML5";
				reg = <0xf50000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@f70000 {
				label = "ML6";
				reg = <0xf70000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@f90000 {
				label = "ML7";
				reg = <0xf90000 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@fb0000 {
				label = "T_Meter1";
				reg = <0xfb0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@fc0000 {
				label = "T_Meter2";
				reg = <0xfc0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@fd0000 {
				label = "POT";
				reg = <0xfd0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@fe0000 {
				label = "board_data";
				reg = <0xfe0000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@ff0000 {
				label = "nvram";
				reg = <0xff0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&pcie {
	status = "okay";

	reset-gpios = <&gpio 19 GPIO_ACTIVE_LOW>,
		      <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&gmac0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_4>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "lan";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "sdhci", "rgmii2", "jtag";
		function = "gpio";
	};
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_4: macaddr@4 {
		reg = <0x4 0x6>;
	};
};
