--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
@@ -20,7 +20,7 @@
 		#address-cells = <1>;
 		#size-cells = <0>;
 
-		cpu@0 {
+		cpu0: cpu@0 {
 			compatible = "qcom,krait";
 			enable-method = "qcom,kpss-acc-v1";
 			device_type = "cpu";
@@ -30,7 +30,7 @@
 			qcom,saw = <&saw0>;
 		};
 
-		cpu@1 {
+		cpu1: cpu@1 {
 			compatible = "qcom,krait";
 			enable-method = "qcom,kpss-acc-v1";
 			device_type = "cpu";
@@ -67,7 +67,7 @@
 			no-map;
 		};
 
-		smem@41000000 {
+		smem: smem@41000000 {
 			reg = <0x41000000 0x200000>;
 			no-map;
 		};
@@ -128,6 +128,7 @@
 			gpio-ranges = <&qcom_pinmux 0 0 69>;
 			#gpio-cells = <2>;
 			interrupt-controller;
+			#address-cells = <0>;
 			#interrupt-cells = <2>;
 			interrupts = <GIC_SPI 16 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
 
@@ -155,6 +156,7 @@
 					function = "pcie3_rst";
 					drive-strength = <12>;
 					bias-disable;
+					output-low;
 				};
 			};
 
@@ -190,6 +192,7 @@
 		intc: interrupt-controller@2000000 {
 			compatible = "qcom,msm-qgic2";
 			interrupt-controller;
+			#address-cells = <0>;
 			#interrupt-cells = <3>;
 			reg = <0x02000000 0x1000>,
 			      <0x02002000 0x1000>;
@@ -219,21 +222,23 @@
 		acc0: clock-controller@2088000 {
 			compatible = "qcom,kpss-acc-v1";
 			reg = <0x02088000 0x1000>, <0x02008000 0x1000>;
+			clock-output-names = "acpu0_aux";
 		};
 
 		acc1: clock-controller@2098000 {
 			compatible = "qcom,kpss-acc-v1";
 			reg = <0x02098000 0x1000>, <0x02008000 0x1000>;
+			clock-output-names = "acpu1_aux";
 		};
 
 		saw0: regulator@2089000 {
-			compatible = "qcom,saw2";
+			compatible = "qcom,saw2", "qcom,apq8064-saw2-v1.1-cpu", "syscon";
 			reg = <0x02089000 0x1000>, <0x02009000 0x1000>;
 			regulator;
 		};
 
 		saw1: regulator@2099000 {
-			compatible = "qcom,saw2";
+			compatible = "qcom,saw2", "qcom,apq8064-saw2-v1.1-cpu", "syscon";
 			reg = <0x02099000 0x1000>, <0x02009000 0x1000>;
 			regulator;
 		};
@@ -251,7 +256,7 @@
 
 			syscon-tcsr = <&tcsr>;
 
-			serial@12490000 {
+			gsbi2_serial: serial@12490000 {
 				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
 				reg = <0x12490000 0x1000>,
 				      <0x12480000 0x1000>;
@@ -326,7 +331,7 @@
 
 			syscon-tcsr = <&tcsr>;
 
-			serial@1a240000 {
+			gsbi5_serial: serial@1a240000 {
 				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
 				reg = <0x1a240000 0x1000>,
 				      <0x1a200000 0x1000>;
@@ -397,7 +402,7 @@
 			status = "disabled";
 		};
 
-		sata@29000000 {
+		sata: sata@29000000 {
 			compatible = "qcom,ipq806x-ahci", "generic-ahci";
 			reg = <0x29000000 0x180>;
 
@@ -430,13 +435,35 @@
 			reg = <0x00700000 0x1000>;
 			#address-cells = <1>;
 			#size-cells = <1>;
+
+			tsens_calib: calib@400 {
+				reg = <0x400 0xb>;
+			};
+			tsens_backup: backup@410 {
+				reg = <0x410 0xb>;
+			};
+			speedbin_efuse: speedbin@0c0 {
+				reg = <0x0c0 0x4>;
+			};
 		};
 
 		gcc: clock-controller@900000 {
-			compatible = "qcom,gcc-ipq8064";
+			compatible = "qcom,gcc-ipq8064", "syscon";
 			reg = <0x00900000 0x4000>;
 			#clock-cells = <1>;
 			#reset-cells = <1>;
+			#power-domain-cells = <1>;
+
+			tsens: thermal-sensor@900000 {
+				compatible = "qcom,ipq8064-tsens";
+
+				nvmem-cells = <&tsens_calib>, <&tsens_backup>;
+				nvmem-cell-names = "calib", "calib_backup";
+				interrupts = <GIC_SPI 178 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+				interrupt-names = "uplow";
+				#thermal-sensor-cells = <1>;
+				#qcom,sensors = <11>;
+			};
 		};
 
 		tcsr: syscon@1a400000 {
@@ -622,7 +649,7 @@
 
 		gmac0: ethernet@37000000 {
 			device_type = "network";
-			compatible = "qcom,ipq806x-gmac";
+			compatible = "qcom,ipq806x-gmac", "snps,dwmac";
 			reg = <0x37000000 0x200000>;
 			interrupts = <GIC_SPI 220 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
 			interrupt-names = "macirq";
@@ -645,7 +672,7 @@
 
 		gmac1: ethernet@37200000 {
 			device_type = "network";
-			compatible = "qcom,ipq806x-gmac";
+			compatible = "qcom,ipq806x-gmac", "snps,dwmac";
 			reg = <0x37200000 0x200000>;
 			interrupts = <GIC_SPI 223 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
 			interrupt-names = "macirq";
@@ -668,7 +695,7 @@
 
 		gmac2: ethernet@37400000 {
 			device_type = "network";
-			compatible = "qcom,ipq806x-gmac";
+			compatible = "qcom,ipq806x-gmac", "snps,dwmac";
 			reg = <0x37400000 0x200000>;
 			interrupts = <GIC_SPI 226 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
 			interrupt-names = "macirq";
@@ -691,7 +718,7 @@
 
 		gmac3: ethernet@37600000 {
 			device_type = "network";
-			compatible = "qcom,ipq806x-gmac";
+			compatible = "qcom,ipq806x-gmac", "snps,dwmac";
 			reg = <0x37600000 0x200000>;
 			interrupts = <GIC_SPI 229 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
 			interrupt-names = "macirq";
@@ -740,13 +767,13 @@
 			qcom,ee = <0>;
 		};
 
-		amba {
-			compatible = "simple-bus";
+		amba: amba {
+			compatible = "arm,amba-bus";
 			#address-cells = <1>;
 			#size-cells = <1>;
 			ranges;
 
-			sdcc@12400000 {
+			sdcc1: sdcc@12400000 {
 				status          = "disabled";
 				compatible      = "arm,pl18x", "arm,primecell";
 				arm,primecell-periphid = <0x00051180>;
@@ -760,13 +787,12 @@
 				non-removable;
 				cap-sd-highspeed;
 				cap-mmc-highspeed;
-				mmc-ddr-1_8v;
 				vmmc-supply = <&vsdcc_fixed>;
 				dmas = <&sdcc1bam 2>, <&sdcc1bam 1>;
 				dma-names = "tx", "rx";
 			};
 
-			sdcc@12180000 {
+			sdcc3: sdcc@12180000 {
 				compatible      = "arm,pl18x", "arm,primecell";
 				arm,primecell-periphid = <0x00051180>;
 				status          = "disabled";
