--- a/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/qcom-ipq8064.dtsi
@@ -894,6 +894,41 @@
 			reg = <0x12100000 0x10000>;
 		};
 
+		gsbi1: gsbi@12440000 {
+			compatible = "qcom,gsbi-v1.0.0";
+			cell-index = <1>;
+			reg = <0x12440000 0x100>;
+			clocks = <&gcc GSBI1_H_CLK>;
+			clock-names = "iface";
+			#address-cells = <1>;
+			#size-cells = <1>;
+			ranges;
+			status = "disabled";
+
+			syscon-tcsr = <&tcsr>;
+
+			gsbi1_serial: serial@12450000 {
+				compatible = "qcom,msm-uartdm-v1.3", "qcom,msm-uartdm";
+				reg = <0x12450000 0x100>,
+				      <0x12400000 0x03>;
+				interrupts = <GIC_SPI 193 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+				clocks = <&gcc GSBI1_UART_CLK>, <&gcc GSBI1_H_CLK>;
+				clock-names = "core", "iface";
+				status = "disabled";
+			};
+
+			gsbi1_i2c: i2c@12460000 {
+				compatible = "qcom,i2c-qup-v1.1.1";
+				reg = <0x12460000 0x1000>;
+				interrupts = <GIC_SPI 194 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+				clocks = <&gcc GSBI1_QUP_CLK>, <&gcc GSBI1_H_CLK>;
+				clock-names = "core", "iface";
+				#address-cells = <1>;
+				#size-cells = <0>;
+				status = "disabled";
+			};
+		};
+
 		gsbi2: gsbi@12480000 {
 			compatible = "qcom,gsbi-v1.0.0";
 			cell-index = <2>;
