// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca955x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wps {
			label = "wps";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "urlader";
				reg = <0x0 0x20000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				compatible = "avm,eva-firmware";
				label = "firmware";
				reg = <0x20000 0xee0000>;
			};

			partition@f00000 {
				label = "tffs (1)";
				reg = <0xf00000 0x80000>;
				read-only;
			};

			partition@f80000 {
				label = "tffs (2)";
				reg = <0xf80000 0x80000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	qca,no-eeprom;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&phy0>;
	pll-data = <0x3000000 0x101 0x1313>;

	qca955x-sgmii-fixup;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
		ge0-sgmii = <0>;
	};
};

&mdio1 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		at803x-override-sgmii-link-check;
	};
};
