--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_bcm963xx.c
@@ -2697,6 +2697,273 @@ static struct board_info __initdata boar
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6368 */
 
 /*
+ * known 63268/63269 boards
+ */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+static struct board_info __initdata board_963268bu_p300 = {
+	.name = "963268BU_P300",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_usbd = 1,
+	.usbd = {
+		.use_fullspeed = 0,
+		.port_no = 0,
+	},
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 17,
+				.name = "FE1",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "GbE2",
+			},
+			[4] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 0,
+				.name = "GbE3",
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+			},
+			[5] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "GbE1",
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+			},
+			[6] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 24,
+				.name = "GbE4",
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+			},
+			[7] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 25,
+				.name = "GbE5",
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_963269bhr = {
+	.name = "963269BHR",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "port1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "port2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "port3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "port4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_BSKYB_63168 = {
+	.name = "BSKYB_63168",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_pci = 1,
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 2,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "Port 1",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "Port 2",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "Port 3",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "Port 4",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_H500s = {
+	.name = "BXK00C-1.6",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 12,
+				.name = "WAN",
+			},
+			[4] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 0,
+				.bypass_link = 1,
+				.force_speed = 1000,
+				.force_duplex_full = 1,
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+				.name = "RGMII",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_VG8050 = {
+	.name = "963169P-1861N5",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 2,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[6] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 0xff,
+				.bypass_link = 1,
+				.force_speed = 1000,
+				.force_duplex_full = 1,
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+				.name = "RGMII",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_VR3032u = {
+	.name = "963168M-1841N1",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "LAN2",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "LAN4",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "LAN1",
+			},
+		},
+	},
+};
+
+static struct board_info __initdata board_vw6339gu = {
+	.name = "VW6339GU",
+	.expected_cpu_id = 0x63268,
+
+	.has_ohci0 = 1,
+	.has_ehci0 = 1,
+	.num_usbh_ports = 1,
+
+	.has_enetsw = 1,
+	.enetsw = {
+		.used_ports = {
+			[0] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 1,
+				.name = "LAN2",
+			},
+			[1] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 2,
+				.name = "LAN3",
+			},
+			[2] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 3,
+				.name = "LAN4",
+			},
+			[3] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 4,
+				.name = "LAN1",
+			},
+			[4] = {
+				.used = 1,
+				.phy_id = 7,
+				.name = "WAN",
+				.mii_override = 1,
+				.timing_sel = 1,
+			},
+		},
+	},
+};
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_63268 */
+
+/*
  * all boards
  */
 static const struct board_info __initconst *bcm963xx_boards[] = {
@@ -2801,6 +3068,15 @@ static const struct board_info __initcon
 	&board_VR3026e,
 	&board_WAP5813n,
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6368 */
+#ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+	&board_963268bu_p300,
+	&board_963269bhr,
+	&board_BSKYB_63168,
+	&board_H500s,
+	&board_VG8050,
+	&board_VR3032u,
+	&board_vw6339gu,
+#endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_63268 */
 };
 
 static struct of_device_id const bcm963xx_boards_dt[] = {
@@ -2918,6 +3194,14 @@ static struct of_device_id const bcm963x
 	{ .compatible = "zyxel,p870hw-51a-v2", .data = &board_P870HW51A_V2, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_6368 */
 #ifdef CONFIG_BCM63XX_CPU_63268
+	{ .compatible = "brcm,bcm963268bu-p300", .data = &board_963268bu_p300, },
+	{ .compatible = "brcm,bcm963269bhr", .data = &board_963269bhr, },
+	{ .compatible = "comtrend,vg-8050", .data = &board_VG8050, },
+	{ .compatible = "comtrend,vr-3032u", .data = &board_VR3032u, },
+	{ .compatible = "inteno,vg50", .data = &board_vw6339gu, },
+	{ .compatible = "sercomm,h500-s-lowi", .data = &board_H500s, },
+	{ .compatible = "sercomm,h500-s-vfes", .data = &board_H500s, },
+	{ .compatible = "sky,sr102", .data = &board_BSKYB_63168, },
 #endif /* CONFIG_BCM63XX_CPU_63268 */
 #endif /* CONFIG_OF */
 	{ },
