#include "mt7628an.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "wrtnode,wrtnode2", "mediatek,mt7628an-soc";

	chosen {
		bootargs = "console=ttyS0,115200";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <10000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x1fb0000>;
			};
		};
	};
};

&uart1 {
	status = "okay";
};

&i2c {
	status = "okay";
};

&ethernet {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_4>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3e>;
};

&sdhci {
	status = "okay";
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";

	mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0>;
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_4: macaddr@4 {
		reg = <0x4 0x6>;
	};
};
