--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h6-orangepi-one-plus.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h6-orangepi-one-plus.dts
@@ -9,6 +9,41 @@
 / {
 	model = "OrangePi One Plus";
 	compatible = "xunlong,orangepi-one-plus", "allwinner,sun50i-h6";
+
+	aliases {
+		serial0 = &uart0;
+		ethernet0 = &emac;
+	};
+
+	reg_gmac_3v3: gmac-3v3 {
+                compatible = "regulator-fixed";
+                regulator-name = "vcc-gmac-3v3";
+                regulator-min-microvolt = <3300000>;
+                regulator-max-microvolt = <3300000>;
+                startup-delay-us = <100000>;
+                enable-active-high;
+                gpio = <&pio 3 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* PD6 */
+                vin-supply = <&reg_aldo2>;
+        };
+};
+
+
+&emac {
+	pinctrl-names = "default";
+	pinctrl-0 = <&ext_rgmii_pins>;
+	phy-mode = "rgmii";
+	phy-handle = <&ext_rgmii_phy>;
+	phy-supply = <&reg_gmac_3v3>;
+	allwinner,rx-delay-ps = <200>;
+	allwinner,tx-delay-ps = <200>;
+	status = "okay";
+};
+
+&mdio {
+	ext_rgmii_phy: ethernet-phy@1 {
+		compatible = "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
+		reg = <1>;
+	};
 };
 
 &pwm {
