#include "mt7628an_tplink_8m.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-wr842n-v5", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link TL-WR842N v5";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 46 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			label = "green:usb";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_amber {
			label = "amber:wan";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 37 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "i2s", "p2led_an", "refclk", "uart1", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3e>;
};
