// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca955x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "8dev,rambutan", "qca,qca9557";
	model = "8devices Rambutan";

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&nand {
	status = "okay";

	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";

		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		partition@0 {
			label = "u-boot";
			reg = <0x0 0x300000>;
			read-only;
		};

		partition@300000 {
			label = "u-boot-env";
			reg = <0x300000 0x200000>;
		};

		art: partition@500000 {
			label = "art";
			reg = <0x500000 0x100000>;
			read-only;
		};

		partition@600000 {
			label = "ubi";
			reg = <0x600000 0x7a00000>;
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		reset-gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};
};

&mdio1 {
	status = "okay";

	phy1: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		reset-gpios = <&gpio 23 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		phy-mode = "sgmii";
		at803x-override-sgmii-link-check;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	phy-mode = "mii";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&eth1 {
	status = "okay";

	pll-data = <0x17000000 0x101 0x1313>;
	phy-handle = <&phy1>;
	qca955x-sgmii-fixup;
	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&wmac {
	status = "okay";

	gpio-controller;
	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";

	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
};

&usb_phy1 {
	status = "okay";
};

&usb1 {
	status = "okay";

	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};

	macaddr_art_6: macaddr@6 {
		reg = <0x6 0x6>;
	};
};
