Used for AP+STA support in OpenWrt - preserve AP mode keys across STA reconnects

--- a/net/mac80211/cfg.c
+++ b/net/mac80211/cfg.c
@@ -1307,7 +1307,6 @@ static int ieee80211_stop_ap(struct wiph
 	sdata->vif.bss_conf.ftmr_params = NULL;
 
 	__sta_info_flush(sdata, true);
-	ieee80211_free_keys(sdata, true);
 
 	sdata->vif.bss_conf.enable_beacon = false;
 	sdata->beacon_rate_set = false;
