--- a/drivers/net/wireless/marvell/mwl8k.c
+++ b/drivers/net/wireless/marvell/mwl8k.c
@@ -6280,6 +6280,8 @@ static int mwl8k_probe(struct pci_dev *p
 
 	priv->running_bsses = 0;
 
+	wait_for_completion(&priv->firmware_loading_complete);
+
 	return rc;
 
 err_stop_firmware:
@@ -6313,8 +6315,6 @@ static void mwl8k_remove(struct pci_dev
 		return;
 	priv = hw->priv;
 
-	wait_for_completion(&priv->firmware_loading_complete);
-
 	if (priv->fw_state == FW_STATE_ERROR) {
 		mwl8k_hw_reset(priv);
 		goto unmap;
