--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h6-orangepi-one-plus.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-h6-orangepi-one-plus.dts
@@ -10,3 +10,7 @@
 	model = "OrangePi One Plus";
 	compatible = "xunlong,orangepi-one-plus", "allwinner,sun50i-h6";
 };
+
+&pwm {
+	status = "okay";
+};
