// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT
// Copyright (c) 2018, Robert Marko <robimarko@gmail.com>

#include "qcom-ipq4019.dtsi"
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/soc/qcom,tcsr.h>

/ {
	soc {
		rng@22000 {
			status = "okay";
		};

		mdio@90000 {
			status = "okay";

			pinctrl-0 = <&mdio_pins>;
			pinctrl-names = "default";
		};

		ess-psgmii@98000 {
			status = "okay";
		};

		counter@4a1000 {
			compatible = "qcom,qca-gcnt";
			reg = <0x4a1000 0x4>;
		};

		tcsr@1949000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1949000 0x100>;
			qcom,wifi_glb_cfg = <TCSR_WIFI_GLB_CFG>;
		};

		tcsr@194b000 {
			status = "okay";

			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x194b000 0x100>;
			qcom,usb-hsphy-mode-select = <TCSR_USB_HSPHY_HOST_MODE>;
		};

		ess_tcsr@1953000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1953000 0x1000>;
			qcom,ess-interface-select = <TCSR_ESS_PSGMII>;
		};

		tcsr@1957000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1957000 0x100>;
			qcom,wifi_noc_memtype_m0_m2 = <TCSR_WIFI_NOC_MEMTYPE_M0_M2>;
		};

		usb2: usb2@60f8800 {
			status = "okay";
		};

		usb3: usb3@8af8800 {
			status = "okay";
		};

		crypto@8e3a000 {
			status = "okay";
		};

		watchdog@b017000 {
			status = "okay";
		};

		ess-switch@c000000 {
			status = "okay";

			switch_lan_bmp = <0x10>; /* lan port bitmap */
		};

		edma@c080000 {
			status = "okay";
		};
	};
};

&tlmm {
	mdio_pins: mdio_pinmux {
		pinmux_1 {
			pins = "gpio53";
			function = "mdio";
		};

		pinmux_2 {
			pins = "gpio52";
			function = "mdc";
		};

		pinconf {
			pins = "gpio52", "gpio53";
			bias-pull-up;
		};
	};

	serial_pins: serial_pinmux {
		mux {
			pins = "gpio60", "gpio61";
			function = "blsp_uart0";
			bias-disable;
		};
	};

	spi_0_pins: spi_0_pinmux {
		pin {
			function = "blsp_spi0";
			pins = "gpio55", "gpio56", "gpio57";
			drive-strength = <2>;
			bias-disable;
		};

		pin_cs {
			function = "gpio";
			pins = "gpio54", "gpio59";
			drive-strength = <2>;
			bias-disable;
			output-high;
		};
	};
};

&blsp_dma {
	status = "okay";
};

&blsp1_spi1 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&spi_0_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	cs-gpios = <&tlmm 54 GPIO_ACTIVE_HIGH>, <&tlmm 59 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

	flash@0 {
		status = "okay";

		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "SBL1";
				reg = <0x00000000 0x00040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "MIBIB";
				reg = <0x00040000 0x00020000>;
				read-only;
			};

			partition@60000 {
				label = "QSEE";
				reg = <0x00060000 0x00060000>;
				read-only;
			};

			partition@c0000 {
				label = "CDT";
				reg = <0x000c0000 0x00010000>;
				read-only;
			};

			partition@d0000 {
				label = "DDRPARAMS";
				reg = <0x000d0000 0x00010000>;
				read-only;
			};

			partition@e0000 {
				label = "APPSBLENV"; /* uboot env*/
				reg = <0x000e0000 0x00010000>;
				read-only;
			};

			partition@f0000 {
				label = "APPSBL"; /* uboot */
				reg = <0x000f0000 0x00080000>;
				read-only;
			};

			partition@170000 {
				label = "ART";
				reg = <0x00170000 0x00010000>;
				read-only;
			};
		};
	};

	spi-nand@1 {
		status = "okay";

		compatible = "spi-nand";
		reg = <1>;
		spi-max-frequency = <24000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "ubi";
				reg = <0x00000000 0x08000000>;
			};
		};
	};
};

&blsp1_uart1 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&serial_pins>;
	pinctrl-names = "default";
};

&cryptobam {
	status = "okay";
};

&gmac0 {
	qcom,poll_required = <1>;
	qcom,poll_required_dynamic = <1>;
	qcom,phy_mdio_addr = <3>;
	vlan_tag = <1 0x10>;
};

&gmac1 {
	qcom,poll_required = <1>;
	qcom,poll_required_dynamic = <1>;
	qcom,phy_mdio_addr = <4>;
	vlan_tag = <2 0x20>;
};

&wifi0 {
	status = "okay";

	qcom,ath10k-calibration-variant = "8devices-Jalapeno";
};

&wifi1 {
	status = "okay";

	qcom,ath10k-calibration-variant = "8devices-Jalapeno";
};

&usb3_ss_phy {
	status = "okay";
};

&usb3_hs_phy {
	status = "okay";
};

&usb2_hs_phy {
	status = "okay";
};
