#!/bin/sh

[ -e /lib/firmware/$FIRMWARE ] && exit 0

. /lib/functions/caldata.sh

caldata_mikrotik_ath9k() {
	local offset=$(($1))
	local count=$(($2))
	local macaddr=$3

	caldata_from_file $wlan_data $offset $count /tmp/$FIRMWARE
	ath9k_patch_mac "$macaddr" /tmp/$FIRMWARE
	caldata_sysfsload_from_file /tmp/$FIRMWARE 0x0 $count
	rm -f /tmp/$FIRMWARE
}

wlan_data="/sys/firmware/mikrotik/hard_config/wlan_data"
mac_base="$(cat /sys/firmware/mikrotik/hard_config/mac_base)"

board=$(board_name)

case "$FIRMWARE" in
"ath9k-eeprom-ahb-18100000.wmac.bin")
	case $board in
	mikrotik,routerboard-912uag-2hpnd|\
	mikrotik,routerboard-lhg-2nd|\
	mikrotik,routerboard-sxt-5nd-r2|\
	mikrotik,routerboard-wapr-2nd)
		caldata_mikrotik_ath9k 0x1000 0x440 $(macaddr_add "$mac_base" 1)
		;;
	mikrotik,routerboard-wap-g-5hact2hnd)
		caldata_mikrotik_ath9k 0x1000 0x440 $(macaddr_add "$mac_base" 2)
		;;
	*)
		caldata_die "board $board is not supported yet"
		;;
	esac
	;;
esac
