--- a/drivers/net/wireless/ath/ath10k/mac.c
+++ b/drivers/net/wireless/ath/ath10k/mac.c
@@ -4718,6 +4718,7 @@ static void ath10k_mac_setup_ht_vht_cap(
 	if (ar->phy_capability & WHAL_WLAN_11G_CAPABILITY) {
 		band = &ar->mac.sbands[NL80211_BAND_2GHZ];
 		band->ht_cap = ht_cap;
+		band->vht_cap = vht_cap;
 	}
 	if (ar->phy_capability & WHAL_WLAN_11A_CAPABILITY) {
 		band = &ar->mac.sbands[NL80211_BAND_5GHZ];
