// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qcom-ipq4019.dtsi"
#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>
#include <dt-bindings/soc/qcom,tcsr.h>

/ {
	model = "AVM FRITZ!Box 4040";
	compatible = "avm,fritzbox-4040";

	aliases {
		led-boot = &power;
		led-failsafe = &flash;
		led-running = &power;
		led-upgrade = &flash;
		label-mac-device = &gmac0;
	};

	soc {
		rng@22000 {
			status = "okay";
		};

		mdio@90000 {
			status = "okay";
		};

		ess-psgmii@98000 {
			status = "okay";
		};

		tcsr@1949000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1949000 0x100>;
			qcom,wifi_glb_cfg = <TCSR_WIFI_GLB_CFG>;
		};

		tcsr@194b000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x194b000 0x100>;
			qcom,usb-hsphy-mode-select = <TCSR_USB_HSPHY_HOST_MODE>;
		};

		ess_tcsr@1953000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1953000 0x1000>;
			qcom,ess-interface-select = <TCSR_ESS_PSGMII>;
		};

		tcsr@1957000 {
			compatible = "qcom,tcsr";
			reg = <0x1957000 0x100>;
			qcom,wifi_noc_memtype_m0_m2 = <TCSR_WIFI_NOC_MEMTYPE_M0_M2>;
		};

		usb2@60f8800 {
			status = "okay";
		};

		usb3@8af8800 {
			status = "okay";
		};

		crypto@8e3a000 {
			status = "okay";
		};

		watchdog@b017000 {
			status = "okay";
		};

		ess-switch@c000000 {
			status = "okay";
		};

		edma@c080000 {
			status = "okay";
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		wlan {
			label = "wlan";
			gpios = <&tlmm 58 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&tlmm 63 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	switch-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&ethphy0 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		panic: info_red {
			label = "red:info";
			gpios = <&ethphy0 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			panic-indicator;
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&ethphy1 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&ethphy2 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&ethphy3 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		flash: info_amber {
			label = "amber:info";
			gpios = <&ethphy3 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

&tlmm {
	serial_pins: serial_pinmux {
		mux {
			pins = "gpio60", "gpio61";
			function = "blsp_uart0";
			bias-disable;
		};
	};

	spi_0_pins: spi_0_pinmux {
		mux {
			function = "blsp_spi0";
			pins = "gpio55", "gpio56", "gpio57";
			drive-strength = <12>;
			bias-disable;
		};

		mux_cs {
			function = "gpio";
			pins = "gpio54";
			drive-strength = <2>;
			bias-disable;
			output-high;
		};
	};
};

&cryptobam {
	status = "okay";
};

&blsp_dma {
	status = "okay";
};

&blsp1_spi1 { /* BLSP1 QUP1 */
	pinctrl-0 = <&spi_0_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
	cs-gpios = <&tlmm 54 GPIO_ACTIVE_HIGH>;

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <24000000>;
		status = "okay";
		m25p,fast-read;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition0@0 {
				label = "SBL1";
				reg = <0x00000000 0x00040000>;
				read-only;
			};
			partition1@40000 {
				label = "MIBIB";
				reg = <0x00040000 0x00020000>;
				read-only;
			};
			partition2@60000 {
				label = "QSEE";
				reg = <0x00060000 0x00060000>;
				read-only;
			};
			partition3@c0000 {
				label = "CDT";
				reg = <0x000c0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition4@d0000 {
				label = "DDRPARAMS";
				reg = <0x000d0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition5@e0000 {
				label = "APPSBLENV"; /* uboot env - empty */
				reg = <0x000e0000 0x00010000>;
				read-only;
			};
			partition6@f0000 {
				label = "urlader"; /* APPSBL */
				reg = <0x000f0000 0x0002dc000>;
				read-only;
			};
			partition7@11dc00 {
				/* make a backup of this partition! */
				label = "urlader_config";
				reg = <0x0011dc00 0x00002400>;
				read-only;
			};
			partition8@120000 {
				label = "tffs1";
				reg = <0x00120000 0x00080000>;
				read-only;
			};
			partition9@1a0000 {
				label = "tffs2";
				reg = <0x001a0000 0x00080000>;
				read-only;
			};
			partition10@220000 {
				label = "uboot";
				reg = <0x00220000 0x00080000>;
				read-only;
			};
			partition11@2A0000 {
				compatible = "denx,fit";
				label = "firmware";
				reg = <0x002a0000 0x01c60000>;
			};
			partition12@1f00000 {
				label = "jffs2";
				reg = <0x01f00000 0x00100000>;
			};
		};
	};
};

&blsp1_uart1 {
	pinctrl-0 = <&serial_pins>;
	pinctrl-names = "default";
	status = "okay";
};

&ethphy0 {
	gpio-controller;
	#gpio-cells = <2>;
};

&ethphy1 {
	gpio-controller;
	#gpio-cells = <2>;

	enable-usb-power {
		gpio-hog;
		line-name = "enable USB3 power";
		gpios = <1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		output-high;
	};
};

&ethphy2 {
	gpio-controller;
	#gpio-cells = <2>;
};

&ethphy3 {
	gpio-controller;
	#gpio-cells = <2>;
};

&usb3_ss_phy {
	status = "okay";
};

&usb3_hs_phy {
	status = "okay";
};

&usb2_hs_phy {
	status = "okay";
};

&wifi0 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "AVM-FRITZBox-4040";
};

&wifi1 {
	status = "okay";
	qcom,ath10k-calibration-variant = "AVM-FRITZBox-4040";
};
