// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca955x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ocedo,ursus", "qca,qca9558";
	model = "OCEDO Ursus";

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wifi2 {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi5 {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&pcie1 {
	status = "okay";
};

&pll {
	clocks = <&extosc>;
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			uboot: partition@0 {
				label = "u-boot";
				reg = <0x000000 0x040000>;
				read-only;
			};

			partition@40000 {
				label = "u-boot-env";
				reg = <0x040000 0x010000>;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x050000 0x740000>;
			};

			partition@790000 {
				label = "vendor";
				reg = <0x790000 0x740000>;
				read-only;
			};

			partition@ed0000 {
				label = "data";
				reg = <0xed0000 0x110000>;
				read-only;
			};

			partition@fe0000 {
				label = "id";
				reg = <0xfe0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			art: partition@ff0000 {
				label = "art";
				reg = <0xff0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	nvmem-cells = <&macaddr_art_6>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy1: ethernet-phy@1 {
		reg = <1>;
	};

	phy2: ethernet-phy@2 {
		reg = <2>;
		at803x-override-sgmii-link-check;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";
	nvmem-cells = <&macaddr_art_0>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";

	phy-mode = "rgmii-rxid";
	phy-handle = <&phy1>;
	pll-data = <0x8e000000 0x80000101 0x80001313>;

	gmac_config: gmac-config {
		device = <&gmac>;

		rxdv-delay = <3>;
		rxd-delay = <3>;
		txen-delay = <0>;
		txd-delay = <0>;
		rgmii-enabled = <1>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";
	nvmem-cells = <&macaddr_art_12>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	phy-handle = <&phy2>;
	pll-data = <0x3000101 0x101 0x1313>;
	qca955x-sgmii-fixup;
};

&art {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_art_0: macaddr@0 {
		reg = <0x0 0x6>;
	};

	macaddr_art_6: macaddr@6 {
		reg = <0x6 0x6>;
	};

	macaddr_art_12: macaddr@12 {
		reg = <0x12 0x6>;
	};
};
