--- a/arch/mips/bcm63xx/clk.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/clk.c
@@ -168,7 +168,11 @@ static struct clk clk_swpkt_usb = {
  */
 static void enetsw_set(struct clk *clk, int enable)
 {
-	if (BCMCPU_IS_6328()) {
+	if (BCMCPU_IS_6318()) {
+		bcm_hwclock_set(CKCTL_6318_ROBOSW250_EN |
+				CKCTL_6318_ROBOSW025_EN, enable);
+		bcm_ub_hwclock_set(UB_CKCTL_6318_ROBOSW_EN, enable);
+	} else if (BCMCPU_IS_6328()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_6328_ROBOSW_EN, enable);
 	} else if (BCMCPU_IS_6362()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_6362_ROBOSW_EN, enable);
@@ -220,18 +224,22 @@ static struct clk clk_pcm = {
  */
 static void usbh_set(struct clk *clk, int enable)
 {
-	if (BCMCPU_IS_6328())
+	if (BCMCPU_IS_6318()) {
+		bcm_hwclock_set(CKCTL_6318_USB_EN, enable);
+		bcm_ub_hwclock_set(UB_CKCTL_6318_USB_EN, enable);
+	} else if (BCMCPU_IS_6328()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_6328_USBH_EN, enable);
-	else if (BCMCPU_IS_6348())
+	} else if (BCMCPU_IS_6348()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_6348_USBH_EN, enable);
-	else if (BCMCPU_IS_6362())
+	} else if (BCMCPU_IS_6362()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_6362_USBH_EN, enable);
-	else if (BCMCPU_IS_6368())
+	} else if (BCMCPU_IS_6368()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_6368_USBH_EN, enable);
-	else if (BCMCPU_IS_63268())
+	} else if (BCMCPU_IS_63268()) {
 		bcm_hwclock_set(CKCTL_63268_USBH_EN, enable);
-	else
+	} else {
 		return;
+	}
 
 	if (enable)
 		msleep(100);
