fdtaddr=0x8f000000
loadaddr=0x81000000
fdt_high=0x8fffffff
initrd_high=0xffffffffffffffff
qspi_boot=sf probe 0:0;sf read $loadaddr 1000000 2800000;bootm $loadaddr
bootargs=rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 console=ttyS0,115200 mtdparts=1550000.spi:1m(bl2),4m(fip),1m(u-boot-env),4m(reserved-1),3m(pfe),2m(reserved-2),1m(dtb),-(firmware)
bootcmd=echo starting OpenWrt ...;pfe stop;run qspi_boot
bootdelay=3
