// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "tp9343_tplink_tl-wr94x.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-wr940n-v4", "qca,tp9343";
	model = "TP-Link TL-WR940N v4";

	aliases {
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_system: system {
			label = "blue:system";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		qss {
			label = "blue:qss";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "blue:wlan";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wan_blue {
			label = "blue:wan";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_red {
			label = "red:wan";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		lan1 {
			label = "blue:lan1";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "blue:lan2";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3 {
			label = "blue:lan3";
			gpios = <&gpio 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4 {
			label = "blue:lan4";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&eth1 {
	nvmem-cells = <&macaddr_uboot_1fc00>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};
