// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7628an_tplink_8m.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-mr6400-v4", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link TL-MR6400 v4";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		rfkill {
			label = "rfkill";
			gpios = <&gpio 46 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RFKILL>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "white:power";
			gpios = <&gpio 37 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "white:wan";
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "white:wlan";
			gpios = <&gpio 40 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		lan {
			label = "white:lan";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal1 {
			label = "white:signal1";
			gpios = <&gpio 42 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal2 {
			label = "white:signal2";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		signal3 {
			label = "white:signal3";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "p0led_an", "p1led_an", "p2led_an", "p3led_an", "p4led_an", "refclk", "uart1", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x2f>;
	mediatek,portdisable = <0x21>;
};

&wmac {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_1f100>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&ethernet {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_1f100>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_1f100: macaddr@1f100 {
		reg = <0x1f100 0x6>;
	};
};
