--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-sopine-baseboard.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-sopine-baseboard.dts
@@ -78,6 +78,11 @@
 		regulator-min-microvolt = <1800000>;
 		regulator-max-microvolt = <1800000>;
 	};
+
+	wifi_pwrseq: wifi_pwrseq {
+		compatible = "mmc-pwrseq-simple";
+		reset-gpios = <&r_pio 0 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PL2 */
+	};
 };
 
 &ac_power_supply {
@@ -138,6 +143,21 @@
 		reg = <1>;
 	};
 };
+
+&mmc1 {
+	pinctrl-names = "default";
+	pinctrl-0 = <&mmc1_pins>;
+	vmmc-supply = <&reg_dldo4>;
+	vqmmc-supply = <&reg_eldo1>;
+	mmc-pwrseq = <&wifi_pwrseq>;
+	bus-width = <4>;
+	non-removable;
+	status = "okay";
+
+	rtl8723cs: wifi@1 {
+		reg = <1>;
+	};
+};
 
 &mmc2 {
 	pinctrl-names = "default";
--- a/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-pine64.dts
+++ b/arch/arm64/boot/dts/allwinner/sun50i-a64-pine64.dts
@@ -73,6 +73,11 @@
 			};
 		};
 	};
+
+	wifi_pwrseq: wifi_pwrseq {
+		compatible = "mmc-pwrseq-simple";
+		reset-gpios = <&r_pio 0 2 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PL2 */
+	};
 };
 
 &codec {
@@ -146,6 +151,21 @@
 	status = "okay";
 };
 
+&mmc1 {
+	pinctrl-names = "default";
+	pinctrl-0 = <&mmc1_pins>;
+	vmmc-supply = <&reg_dldo4>;
+	vqmmc-supply = <&reg_eldo1>;
+	mmc-pwrseq = <&wifi_pwrseq>;
+	bus-width = <4>;
+	non-removable;
+	status = "okay";
+
+	rtl8723cs: wifi@1 {
+		reg = <1>;
+	};
+};
+
 &ohci0 {
 	status = "okay";
 };
