// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7621_xiaomi_nand_128m.dtsi"

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
	};
};

&pcie1 {
	wifi@0,0 {
		compatible = "mediatek,mt76";
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x0000>;
		ieee80211-freq-limit = <2400000 2500000>;
	};
};

&gmac0 {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_e000>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&switch0 {
	ports {
		port@0 {
			status = "okay";
			label = "wan";
			nvmem-cells = <&macaddr_factory_e006>;
			nvmem-cell-names = "mac-address";
		};

		port@2 {
			status = "okay";
			label = "lan1";
		};

		port@3 {
			status = "okay";
			label = "lan2";
		};

		port@4 {
			status = "okay";
			label = "lan3";
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "uart2", "uart3", "wdt";
		function = "gpio";
	};
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_e000: macaddr@e000 {
		reg = <0xe000 0x6>;
	};

	macaddr_factory_e006: macaddr@e006 {
		reg = <0xe006 0x6>;
	};
};
