// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar9331.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan {
			label = "red:wlan";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	reg_usb_vbus: reg_usb_vbus {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "usb_vbus";
		regulator-min-microvolt = <5000000>;
		regulator-max-microvolt = <5000000>;
		enable-active-high;
	};
};

&eth0 {
	status = "okay";

	gmac-config {
		device = <&gmac>;

		switch-phy-addr-swap = <0>;
		switch-phy-swap = <0>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";
};

&usb {
	dr_mode = "host";
	vbus-supply = <&reg_usb_vbus>;
	status = "okay";
};

&usb_phy {
	status = "okay";
};

&wmac {
	status = "okay";
};
