// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "ar934x.dtsi"

/ {
	compatible = "qca,ar9344";
};

&cpuintc {
	qca,ddr-wb-channel-interrupts = <3>, <4>, <5>;
	qca,ddr-wb-channels = <&ddr_ctrl 2>, <&ddr_ctrl 0>,
			<&ddr_ctrl 1>;
};

&rst {
	intc2: interrupt-controller {
		compatible = "qca,ar9340-intc";

		interrupt-parent = <&cpuintc>;
		interrupts = <2>;

		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <1>;

		qca,int-status-addr = <0xac>;
		qca,pending-bits = <0xf>,	/* wmac */
				<0x1f0>;	/* pcie rc1 */

		qca,ddr-wb-channel-interrupts = <0>, <1>;
		qca,ddr-wb-channels = <&ddr_ctrl 4>, <&ddr_ctrl 3>;
	};
};

&ahb {
	pcie: pcie-controller@180c0000 {
		compatible = "qcom,ar9340-pci", "qcom,ar7240-pci";
		#address-cells = <3>;
		#size-cells = <2>;
		bus-range = <0x0 0x0>;
		reg = <0x180c0000 0x1000>, /* CRP */
				<0x180f0000 0x100>, /* CTRL */
				<0x14000000 0x1000>; /* CFG */
		reg-names = "crp_base", "ctrl_base", "cfg_base";
		ranges = <0x2000000 0 0x10000000 0x10000000 0 0x04000000 /* pci memory */
				0x1000000 0 0x00000000 0x0000000 0 0x000001>; /* io space */
		interrupt-parent = <&intc2>;
		interrupts = <1>;

		device_type = "pci";

		resets = <&rst 6>, <&rst 7>;
		reset-names = "hc", "phy";

		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <1>;

		interrupt-map-mask = <0 0 0 1>;
		interrupt-map = <0 0 0 0 &pcie 0>;

		status = "disabled";
	};
};

&wmac {
	interrupt-parent = <&intc2>;
	interrupts = <0>;
};
