#include "qcom-ipq8064-v1.0.dtsi"

/ {
	model = "Qualcomm Technologies, Inc. IPQ8064/AP-148";
	compatible = "qcom,ipq8064-ap148", "qcom,ipq8064";

	memory@0 {
		reg = <0x42000000 0x1e000000>;
		device_type = "memory";
	};

	reserved-memory {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		rsvd@41200000 {
			reg = <0x41200000 0x300000>;
			no-map;
		};
	};

	aliases {
		mdio-gpio0 = &mdio0;
	};
};

&adm_dma {
	status = "okay";
};

&flash {
	partitions {
		compatible = "qcom,smem-part";
	};
};

&usb3_0 {
	status = "okay";
};

&usb3_1 {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	status = "okay";
};

&pcie1 {
	status = "okay";
	max-link-speed = <1>;
};

&nand_controller {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&nand_pins>;
	pinctrl-names = "default";

	nand@0 {
		reg = <0>;
		compatible = "qcom,nandcs";

		nand-ecc-strength = <4>;
		nand-bus-width = <8>;
		nand-ecc-step-size = <512>;

		partitions {
			compatible = "qcom,smem-part";
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	pinctrl-0 = <&mdio0_pins>;
	pinctrl-names = "default";

	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		qca,ar8327-initvals = <
			0x00004 0x7600000   /* PAD0_MODE */
			0x00008 0x1000000   /* PAD5_MODE */
			0x0000c 0x80        /* PAD6_MODE */
			0x000e4 0x6a545     /* MAC_POWER_SEL */
			0x000e0 0xc74164de  /* SGMII_CTRL */
			0x0007c 0x4e        /* PORT0_STATUS */
			0x00094 0x4e        /* PORT6_STATUS */
			>;
	};

	phy4: ethernet-phy@4 {
		reg = <4>;
	};
};

&gmac1 {
	status = "okay";
	phy-mode = "rgmii";
	qcom,id = <1>;

	pinctrl-0 = <&rgmii2_pins>;
	pinctrl-names = "default";

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};

&gmac2 {
	status = "okay";
	phy-mode = "sgmii";
	qcom,id = <2>;

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};
