--- a/drivers/net/wireless/marvell/libertas/cfg.c
+++ b/drivers/net/wireless/marvell/libertas/cfg.c
@@ -2053,6 +2053,8 @@ struct wireless_dev *lbs_cfg_alloc(struc
 		goto err_wiphy_new;
 	}
 
+	set_wiphy_dev(wdev->wiphy, dev);
+
 	return wdev;
 
  err_wiphy_new:
--- a/drivers/net/wireless/marvell/libertas/main.c
+++ b/drivers/net/wireless/marvell/libertas/main.c
@@ -935,6 +935,7 @@ struct lbs_private *lbs_add_card(void *c
 		goto err_adapter;
 	}
 
+	dev_net_set(dev, wiphy_net(wdev->wiphy));
 	dev->ieee80211_ptr = wdev;
 	dev->ml_priv = priv;
 	SET_NETDEV_DEV(dev, dmdev);
