/dts-v1/;

/ {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	compatible = "brcm,bcm3368";

	aliases {
		pflash = &pflash;
		gpio0 = &gpio0;
		gpio1 = &gpio1;
		serial0 = &uart0;
		serial1 = &uart1;
		spi0 = &lsspi;
	};

	cpus {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		cpu@0 {
			compatible = "brcm,bmips4350", "mips,mips4Kc";
			device_type = "cpu";
			reg = <0>;
		};

		cpu@1 {
			compatible = "brcm,bmips4350", "mips,mips4Kc";
			device_type = "cpu";
			reg = <1>;
		};
	};

	cpu_intc: interrupt-controller {
		#address-cells = <0>;
		compatible = "mti,cpu-interrupt-controller";

		interrupt-controller;
		#interrupt-cells = <1>;
	};

	memory { device_type = "memory"; reg = <0 0>; };

	pflash: nor@1e000000 {
		compatible = "cfi-flash";
		reg = <0x1e000000 0x2000000>;
		bank-width = <2>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		status = "disabled";
	};

	ubus@fff00000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		ranges;
		compatible = "simple-bus";
		interrupt-parent = <&periph_intc>;

		periph_intc: interrupt-controller@fff8c00c {
			compatible = "brcm,bcm6345-l1-intc";
			reg = <0xfff8c00c 0x8>;

			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <1>;

			interrupt-parent = <&cpu_intc>;
			interrupts = <2>;
		};

		ext_intc0: interrupt-controller@fff8c014 {
			compatible = "brcm,bcm6345-ext-intc";
			reg = <0xfff8c014 0x4>;

			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <2>;

			interrupts = <25>, <26>, <27>, <28>;
		};

		gpio1: gpio-controller@fff8c080 {
			compatible = "brcm,bcm6345-gpio";
			reg = <0xfff8c080 4>, <0xfff8c088 4>;

			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;

			ngpios = <8>;
		};

		gpio0: gpio-controller@fff8c084 {
			compatible = "brcm,bcm6345-gpio";
			reg = <0xfff8c084 4>, <0xfff8c08c 4>;

			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		uart0: serial@fff8c100 {
			compatible = "brcm,bcm6345-uart";
			reg = <0xfff8c100 0x18>;

			interrupt-parent = <&periph_intc>;
			interrupts = <2>;

			/* clocks = <&periph_clk>; */
			/* clock-names = "refclk"; */

			status = "disabled";
		};

		uart1: serial@fff8c120 {
			compatible = "brcm,bcm6345-uart";
			reg = <0xfff8c120 0x18>;

			interrupt-parent = <&periph_intc>;
			interrupts = <3>;

			/* clocks = <&periph_clk>; */
			/* clock-names = "refclk"; */

			status = "disabled";
		};

		lsspi: spi@fff8c800 {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			compatible = "brcm,bcm6358-spi";
			reg = <0xfff8c800 0x70c>;
			interrupts = <1>;
			/* clocks = <&clkctl 9>; */
		};
	};
};
