--- a/arch/mips/bcm63xx/boards/board_common.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/boards/board_common.c
@@ -246,7 +246,7 @@ int __init board_register_devices(void)
 	/* register any fixups */
 	for (i = 0; i < board.has_caldata; i++)
 		pci_enable_ath9k_fixup(board.caldata[i].slot, board.caldata[i].caldata_offset,
-			board.caldata[i].endian_check);
+			board.caldata[i].endian_check, board.caldata[i].led_pin, board.caldata[i].led_active_high);
 
 	return 0;
 }
--- a/arch/mips/bcm63xx/pci-ath9k-fixup.c
+++ b/arch/mips/bcm63xx/pci-ath9k-fixup.c
@@ -184,13 +184,15 @@ static void ath9k_pci_fixup(struct pci_d
 DECLARE_PCI_FIXUP_FINAL(PCI_VENDOR_ID_ATHEROS, PCI_ANY_ID, ath9k_pci_fixup);
 
 void __init pci_enable_ath9k_fixup(unsigned slot, u32 offset,
-	unsigned endian_check)
+	unsigned endian_check, int led_pin, bool led_active_high)
 {
 	if (ath9k_num_fixups >= ARRAY_SIZE(ath9k_fixups))
 		return;
 
 	ath9k_fixups[ath9k_num_fixups].slot = slot;
 	ath9k_fixups[ath9k_num_fixups].pdata.endian_check = endian_check;
+	ath9k_fixups[ath9k_num_fixups].pdata.led_pin = led_pin;
+	ath9k_fixups[ath9k_num_fixups].pdata.led_active_high = led_active_high;
 
 	if (!bcm63xx_read_eeprom(ath9k_fixups[ath9k_num_fixups].pdata.eeprom_data, offset))
 		return;
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/board_bcm963xx.h
@@ -21,6 +21,8 @@ struct ath9k_caldata {
 	unsigned int	slot;
 	u32		caldata_offset;
 	unsigned int	endian_check:1;
+	int		led_pin;
+	bool		led_active_high;
 };
 
 /*
--- a/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/pci_ath9k_fixup.h
+++ b/arch/mips/include/asm/mach-bcm63xx/pci_ath9k_fixup.h
@@ -3,6 +3,6 @@
 
 
 void pci_enable_ath9k_fixup(unsigned slot, u32 offset,
-	unsigned endian_check) __init;
+	unsigned endian_check, int led_pin, bool led_active_high) __init;
 
 #endif /* _PCI_ATH9K_FIXUP */
