// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7620a_tplink_re2x0-v1.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,re210-v1", "ralink,mt7620a-soc";
	model = "TP-Link RE210 v1";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi_high {
			label = "green:rssi-high";
			gpios = <&gpio1 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		rssi_low {
			label = "red:rssi-low";
			gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan2g {
			label = "green:wlan2g";
			gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};
};

&keys {
	led_power {
		label = "LED power";
		gpios = <&gpio1 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		linux,code = <BTN_0>;
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "uartf", "wled", "rgmii1";
		function = "gpio";
	};
};

&gsw {
	mediatek,port4-gmac;
	mediatek,ephy-base = /bits/ 8 <8>;
};

&ethernet {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&rgmii2_pins &mdio_pins>;

	port@4 {
		status = "okay";

		phy-handle = <&phy4>;
		phy-mode = "rgmii";
	};

	mdio-bus {
		status = "okay";

		phy4: ethernet-phy@4 {
			reg = <4>;
			phy-mode = "rgmii";
		};
	};
};

&gpio1 {
	status = "okay";
};

&gpio3 {
	status = "okay";
};
