--- a/drivers/net/dsa/Kconfig
+++ b/drivers/net/dsa/Kconfig
@@ -67,6 +67,8 @@ config NET_DSA_QCA8K
 	  This enables support for the Qualcomm Atheros QCA8K Ethernet
 	  switch chips.
 
+source "drivers/net/dsa/rtl83xx/Kconfig"
+
 config NET_DSA_REALTEK_SMI
 	tristate "Realtek SMI Ethernet switch family support"
 	depends on NET_DSA
--- a/drivers/net/dsa/Makefile
+++ b/drivers/net/dsa/Makefile
@@ -23,3 +23,4 @@ obj-y				+= mv88e6xxx/
 obj-y				+= ocelot/
 obj-y				+= qca/
 obj-y				+= sja1105/
+obj-y				+= rtl83xx/
