// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca9558_mikrotik_routerboard-92x.dtsi"

/ {
	compatible = "mikrotik,routerboard-922uags-5hpacd", "qca,qca9558";
	model = "MikroTik RouterBOARD 922UAGS-5HPacD";

	ath10k-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		wlan5g {
			label = "green:wlan5g";
			gpios = <&ath10k 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};
	};

	gpio-export {
		gpio_usb_power {
			gpio-export,name = "mikrotik:power:usb";
			gpio-export,output = <0>;
			gpios = <&gpio 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};

	i2c: i2c {
		compatible = "i2c-gpio";

		sda-gpios = <&gpio 18 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		scl-gpios = <&gpio 19 (GPIO_ACTIVE_HIGH|GPIO_OPEN_DRAIN)>;
		i2c-gpio,delay-us = <5>;
		i2c-gpio,timeout-ms = <1>;
	};

	sfp1: sfp {
		compatible = "sff,sfp";

		i2c-bus = <&i2c>;
		maximum-power-milliwatt = <1000>;
		los-gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		mod-def0-gpios = <&gpio 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		tx-disable-gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		// Toggling GPIO16 actually enables/disables the transmitter,
		// but the SFP driver does not seem to be using it.
		};
};

&pcie0 {
	status = "okay";

	ath10k: wifi@0,0 {
		compatible = "qcom,ath10k";
		reg = <0 0 0 0 0>;
		#gpio-cells = <2>;
		gpio-controller;
	};
};

&pcie1 {
	status = "okay";
};

&usb0 {
	status = "okay";
};

&usb_phy0 {
	status = "okay";
};

&usb1 {
	status = "okay";
};

&usb_phy1 {
	status = "okay";
};

&mdio1 {
	status = "okay";

	phy_sfp: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		sfp = <&sfp1>;
	};
};

&eth1 {
	status = "okay";

	phy-handle = <&phy_sfp>;
	pll-data = <0x03000000 0x00000101 0x00001616>;
	qca955x-sgmii-fixup;

	gmac-config {
		device = <&gmac>;
	};

	fixed-link {
		speed = <1000>;
		full-duplex;
	};
};
