#include "mt7628an_tplink_8m.dtsi"

/ {
	compatible = "tplink,tl-wr902ac-v3", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "TP-Link TL-WR902AC v3";

	aliases {
		led-boot = &led_power;
		led-failsafe = &led_power;
		led-running = &led_power;
		led-upgrade = &led_power;
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio 38 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
		};

		sw1 {
			label = "sw1";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_0>;
		};

		sw2 {
			label = "sw2";
			gpios = <&gpio 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <BTN_1>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&gpio 41 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		lan {
			label = "green:lan";
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		led_power: power {
			label = "green:power";
			gpios = <&gpio 46 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		usb {
			label = "green:usb";
			gpios = <&gpio 43 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			trigger-sources = <&ohci_port1>, <&ehci_port1>;
			linux,default-trigger = "usbport";
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 39 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wlan {
			label = "green:wlan";
			gpios = <&gpio 44 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "i2s", "p0led_an", "p2led_an", "p4led_an", "uart1", "wdt", "wled_an";
		function = "gpio";
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&pcie0 {
	mt76@0,0 {
		reg = <0x0000 0 0 0 0>;
		mediatek,mtd-eeprom = <&factory 0x28000>;
		ieee80211-freq-limit = <5000000 6000000>;
		nvmem-cells = <&macaddr_factory_f100>;
		nvmem-cell-names = "mac-address";
		mac-address-increment = <(-1)>;
	};
};
