--- a/src/dsl_cpe_cli_access.c	2016-05-27 12:34:43.612485449 -0700
+++ b/src/dsl_cpe_cli_access.c	2016-05-27 12:45:37.491727862 -0700
@@ -1142,7 +1142,7 @@
 
       if ((ret < 0) && (autobootCtrl.accessCtl.nReturn < DSL_SUCCESS))
       {
-         DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, autobootCtrl.accessCtl.nReturn);
+         DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, autobootCtrl.accessCtl.nReturn, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
       }
       else
       {
@@ -1213,7 +1213,7 @@
 
    if ((ret < 0) && (pData.accessCtl.nReturn < DSL_SUCCESS))
    {
-      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn);
+      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
    }
    else
    {
@@ -1290,7 +1290,7 @@
 
    if ((ret < 0) && (pData.accessCtl.nReturn < DSL_SUCCESS))
    {
-      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn);
+      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
    }
    else
    {
@@ -1355,7 +1355,7 @@
                   pCtx, &resourceUsageStatisticsData);
          if (ret < 0)
          {
-            DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, ret);
+            DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, ret, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
          }
          else
          {
@@ -3084,7 +3084,7 @@
 
    if ((ret < 0) && (pData->accessCtl.nReturn < DSL_SUCCESS))
    {
-      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData->accessCtl.nReturn);
+      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData->accessCtl.nReturn, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
    }
    else
    {
@@ -4654,7 +4654,7 @@
 
    if ((ret < 0) && (pData.accessCtl.nReturn < DSL_SUCCESS))
    {
-      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn);
+      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
    }
    else
    {
@@ -5714,7 +5714,7 @@
 
    if ((ret < 0) && (pData.accessCtl.nReturn < DSL_SUCCESS))
    {
-      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn);
+      DSL_CPE_FPrintf (out, sFailureReturn, pData.accessCtl.nReturn, DSL_CPE_Fd2DevStr(fd));
    }
    else
    {
