#include "falcon.dtsi"
#include "falcon_sflash-16m.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	model = "Lantiq Falcon FTTDP8 Reference Board";
	compatible = "lantiq,easy88388", "lantiq,falcon";

	aliases {
		spi0 = &ebu_cs0;
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;  // 64M at 0x0
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	pinctrl {
		led_pins: led-pins {
			lantiq,pins = "io34", "io35", "io36", "io37", "io38",
					"io39", "io40", "io41";
			lantiq,function = "gpio";
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&led_pins &bootled_pins>;

		GPON {
			label = "green:gpon";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		TEST {
			label = "green:test";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		STATUS {
			label = "green:status";
			gpios = <&gpio1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		ERROR {
			label = "red:error";
			gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		DSL1 {
			label = "dsl:1";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL2 {
			label = "dsl:2";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL3 {
			label = "dsl:3";
			gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL4 {
			label = "dsl:4";
			gpios = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL5 {
			label = "dsl:5";
			gpios = <&gpio1 4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL6 {
			label = "dsl:6";
			gpios = <&gpio1 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL7 {
			label = "dsl:7";
			gpios = <&gpio1 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		DSL8 {
			label = "dsl:8";
			gpios = <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

