#include "falcon.dtsi"
#include "falcon_sflash-16m.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>

/ {
	model = "Lantiq Falcon FTTdp G.FAST Reference Board";
	compatible = "lantiq,easy88444", "lantiq,falcon";

	aliases {
		spi0 = &ebu_cs0;
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x4000000>;	// 64M at 0x0
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";
		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,code = <0x198>;
		};
	};

	pinctrl {
		led_pins: led-pins {
			lantiq,pins = "io34", "io35", "io37";
			lantiq,function = "gpio";
		};
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		pinctrl-names = "default";
		pinctrl-0 = <&led_pins &bootled_pins>;

		GPON {
			label = "green:gpon";
			gpios = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		TEST {
			label = "green:test";
			gpios = <&gpio0 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		STATUS {
			label = "green:status";
			gpios = <&gpio1 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};

		GFAST1 {
			label = "gfast:1";
			gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		GFAST2 {
			label = "gfast:2";
			gpios = <&gpio0 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		GFAST3 {
			label = "gfast:3";
			gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
		GFAST4 {
			label = "gfast:4";
			gpios = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		};
	};
};

