#include "bcm6358.dtsi"

#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	chosen {
		bootargs = "rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd console=ttyS0,115200";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys-polled";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		poll-interval = <20>;

		service {
			label = "service";
			gpios = <&pinctrl 27 1>;
			linux,code = <BTN_0>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		clip {
			label = "clip";
			gpios = <&pinctrl 31 1>;
			linux,code = <BTN_1>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		reset {
			label = "reset";
			gpios = <&pinctrl 34 1>;
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "wps";
			gpios = <&pinctrl 37 1>;
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&leds {
	status = "okay";

	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_serial_led>;

	led@0 {
		reg = <0>;
		active-low;
		label = "white:alarm";
	};

	led@2 {
		reg = <2>;
		active-low;
		label = "white:tv";
	};

	led@3 {
		reg = <3>;
		active-low;
		label = "white:tel";
	};

	led@4 {
		reg = <4>;
		active-low;
		label = "white:adsl";
	};
};

&pflash {
	status = "okay";

	partitions {
		compatible = "brcm,bcm963xx-cfe-nor-partitions";
	};
};

&uart0 {
	status = "okay";
};
