// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "rt3883.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "ralink,rt3883-soc";

	rtl8367b {
		compatible = "realtek,rtl8367b";
		gpio-sda = <&gpio0 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		gpio-sck = <&gpio0 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		realtek,extif1 = <1 0 1 1 1 1 1 1 2>;
	};
};

&spi0 {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "uboot";
				reg = <0x0 0x30000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "uboot-env";
				reg = <0x30000 0x10000>;
				read-only;
			};

			factory: partition@40000 {
				label = "factory";
				reg = <0x40000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@50000 {
				compatible = "denx,uimage";
				label = "firmware";
				reg = <0x50000 0x7a0000>;
			};

			partition@7f0000 {
				label = "user-cfg";
				reg = <0x7f0000 0x10000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&ethernet {
	port@0 {
		mediatek,fixed-link = <1000 1 1 1>;
		phy-mode = "rgmii";
	};
};

&state_default {
	gpio {
		groups = "i2c", "jtag", "uartf";
		function = "gpio";
	};
};

&wmac {
	status = "okay";
	ralink,mtd-eeprom = <&factory 0x0>;
};

&pci {
	status = "okay";
};

&pci1 {
	status = "okay";

	wifi@1,0 {
		compatible = "pci1814,3091";
		reg = <0x10000 0 0 0 0>;
		ralink,5ghz = <0>;
		ralink,mtd-eeprom = <&factory 0x8000>;
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&ohci {
	status = "okay";
};
