From: Piotr Dymacz <pepe2k@gmail.com>
Subject: kernel/mtd: add support for EON EN25Q128

Signed-off-by: Piotr Dymacz <pepe2k@gmail.com>
---
 drivers/mtd/spi-nor/spi-nor.c | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

--- a/drivers/mtd/spi-nor/eon.c
+++ b/drivers/mtd/spi-nor/eon.c
@@ -15,6 +15,7 @@ static const struct flash_info eon_parts
 	{ "en25q32b",   INFO(0x1c3016, 0, 64 * 1024,   64, 0) },
 	{ "en25p64",    INFO(0x1c2017, 0, 64 * 1024,  128, 0) },
 	{ "en25q64",    INFO(0x1c3017, 0, 64 * 1024,  128, SECT_4K) },
+	{ "en25q128",   INFO(0x1c3018, 0, 64 * 1024,  256, SECT_4K) },
 	{ "en25q80a",   INFO(0x1c3014, 0, 64 * 1024,   16,
 			     SECT_4K | SPI_NOR_DUAL_READ) },
 	{ "en25qh16",   INFO(0x1c7015, 0, 64 * 1024,   32,
