// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "qca956x.dtsi"

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/input/input.h>

/ {
	compatible = "tplink,archer-c2-v3", "qca,qca9563";
	model = "TP-Link Archer C2 v3";

	aliases {
		led-boot = &led_system;
		led-failsafe = &led_system;
		led-running = &led_system;
		led-upgrade = &led_system;
	};

	leds {
		compatible = "gpio-leds";

		led_system: system {
			label = "green:system";
			gpios = <&gpio 6 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			default-state = "on";
		};

		wifi2g {
			label = "green:wifi2g";
			gpios = <&gpio 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy1tpt";
		};

		wifi5g {
			label = "green:wifi5g";
			gpios = <&gpio 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			linux,default-trigger = "phy0tpt";
		};

		wifi_wps {
			label = "green:wps";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan {
			label = "green:wan";
			gpios = <&gpio 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		wan_fail {
			label = "orange:wan";
			gpios = <&gpio 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan1 {
			label = "green:lan1";
			gpios = <&gpio 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan2 {
			label = "green:lan2";
			gpios = <&gpio 11 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan3 {
			label = "green:lan3";
			gpios = <&gpio 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		lan4 {
			label = "green:lan4";
			gpios = <&gpio 21 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};

	keys {
		compatible = "gpio-keys";

		reset {
			label = "Reset button";
			linux,code = <KEY_RESTART>;
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};

		wps {
			label = "WPS button";
			linux,code = <KEY_WPS_BUTTON>;
			gpios = <&gpio 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;
			debounce-interval = <60>;
		};
	};
};

&spi {
	status = "okay";

	flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <25000000>;

		partitions {
			compatible = "fixed-partitions";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;

			partition@0 {
				label = "factory-uboot";
				reg = <0x000000 0x020000>;
				read-only;
			};

			partition@20000 {
				label = "uboot";
				reg = <0x020000 0x10000>;
				read-only;
			};

			partition@30000 {
				label = "firmware";
				reg = <0x030000 0x7A0000>;
				compatible = "denx,uimage";
			};

			info: partition@7e0000 {
				label = "info";
				reg = <0x7e0000 0x010000>;
				read-only;
			};

			art: partition@7f0000 {
				label = "art";
				reg = <0x7f0000 0x010000>;
				read-only;
			};
		};
	};
};

&mdio0 {
	status = "okay";

	phy-mask = <0>;
	phy0: ethernet-phy@0 {
		reg = <0>;
		phy-mode = "sgmii";
		qca,mib-poll-interval = <500>;

		qca,ar8327-initvals = <
			0x04 0x00080080 /* PORT0 PAD MODE CTRL */
			0x7c 0x0000007e /* PORT0_STATUS */
		>;
	};
};

&pcie {
	status = "okay";
};

&eth0 {
	status = "okay";

	nvmem-cells = <&macaddr_info_8>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
	phy-mode = "sgmii";
	phy-handle = <&phy0>;
};

&wmac {
	status = "okay";

	mtd-cal-data = <&art 0x1000>;
	nvmem-cells = <&macaddr_info_8>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&info {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_info_8: macaddr@8 {
		reg = <0x8 0x6>;
	};
};
