--- a/drivers/net/wireless/marvell/mwl8k.c
+++ b/drivers/net/wireless/marvell/mwl8k.c
@@ -5695,6 +5695,7 @@ MODULE_FIRMWARE("mwl8k/fmimage_8366.fw")
 MODULE_FIRMWARE(MWL8K_8366_AP_FW(MWL8K_8366_AP_FW_API));
 
 static const struct pci_device_id mwl8k_pci_id_table[] = {
+	{ PCI_VDEVICE(MARVELL, 0x2a02), .driver_data = MWL8363, },
 	{ PCI_VDEVICE(MARVELL, 0x2a0a), .driver_data = MWL8363, },
 	{ PCI_VDEVICE(MARVELL, 0x2a0c), .driver_data = MWL8363, },
 	{ PCI_VDEVICE(MARVELL, 0x2a24), .driver_data = MWL8363, },
