--- a/arch/arm/boot/dts/armada-xp-linksys-mamba.dts
+++ b/arch/arm/boot/dts/armada-xp-linksys-mamba.dts
@@ -387,7 +387,7 @@
 
 			port@4 {
 				reg = <4>;
-				label = "internet";
+				label = "wan";
 			};
 
 			port@5 {
