fdtaddr=0x8f000000
loadaddr=0x81000000
fdt_high=0xffffffffffffffff
initrd_high=0xffffffffffffffff
hwconfig=fsl_ddr:bank_intlv=auto
sd_boot=mmc read $fdtaddr 7800 800;mmc read $loadaddr 8000 8000;bootm $loadaddr - $fdtaddr
bootargs=root=/dev/mmcblk0p1 rw rootwait rootfstype=ext4 noinitrd earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 console=ttyS0,115200
bootcmd=echo starting openwrt ...;run sd_boot
bootdelay=3
