fdtaddr=0x8f000000
loadaddr=0x81000000
fdt_high=0xffffffffffffffff
initrd_high=0xffffffffffffffff
hwconfig=fsl_ddr:bank_intlv=auto
qspi_boot=sf probe 0:0;sf read $fdtaddr f00000 100000;sf read $loadaddr 1000000 1000000;bootm $loadaddr - $fdtaddr
bootargs=ubi.mtd=9 root=ubi0:rootfs rw rootfstype=ubifs noinitrd earlycon=uart8250,mmio,0x21c0500 console=ttyS0,115200 mtdparts=1550000.quadspi:1m(bl2),4m(fip),1m(u-boot-env),3m(reserved-1),256k(fman),5888k(reserved-2),1m(dtb),16m(kernel),32m(ubifs)
bootcmd=echo starting openwrt ...;run qspi_boot
bootdelay=3
