// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later OR MIT

#include "mt7628an_xiaomi_mi-router-4.dtsi"

/ {
	compatible = "xiaomi,mi-router-4c", "mediatek,mt7628an-soc";
	model = "Xiaomi Mi Router 4C";

	aliases {
		label-mac-device = &ethernet;
	};
};

&flash0 {
	spi-max-frequency = <40000000>;
};

&partitions {
	partition@60000 {
		label = "overlay";
		reg = <0x60000 0x100000>;
		read-only;
	};

	partition@160000 {
		label = "firmware";
		reg = <0x160000 0xea0000>;
		compatible = "denx,uimage";
	};
};

&ehci {
	status = "disabled";
};

&ohci {
	status = "disabled";
};

&ethernet {
	nvmem-cells = <&macaddr_factory_28>;
	nvmem-cell-names = "mac-address";
};

&esw {
	mediatek,portmap = <0x3d>;
	mediatek,portdisable = <0x29>;
};

&factory {
	compatible = "nvmem-cells";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	macaddr_factory_28: macaddr@28 {
		reg = <0x28 0x6>;
	};
};
