--- a/drivers/gpio/Kconfig
+++ b/drivers/gpio/Kconfig
@@ -514,6 +514,12 @@ config GPIO_RTL8231
 	help
 	  Say yes here to support Realtek RTL8231 GPIO expansion chips.
 
+config GPIO_RTL838X
+	tristate "RTL838X GPIO"
+	depends on RTL838X
+	help
+	Say yes here to support RTL838X GPIO on RTL93xx SoCs.
+
 config GPIO_SAMA5D2_PIOBU
 	tristate "SAMA5D2 PIOBU GPIO support"
 	depends on MFD_SYSCON
--- a/drivers/gpio/Makefile
+++ b/drivers/gpio/Makefile
@@ -127,6 +127,7 @@ obj-$(CONFIG_GPIO_RDC321X)		+= gpio-rdc3
 obj-$(CONFIG_GPIO_REALTEK_OTTO)		+= gpio-realtek-otto.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_REG)			+= gpio-reg.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_RTL8231)		+= gpio-rtl8231.o
+obj-$(CONFIG_GPIO_RTL838X)		+= gpio-rtl838x.o
 obj-$(CONFIG_ARCH_SA1100)		+= gpio-sa1100.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_SAMA5D2_PIOBU)	+= gpio-sama5d2-piobu.o
 obj-$(CONFIG_GPIO_SCH311X)		+= gpio-sch311x.o
