# Boot menu for UniElec U7623
# Copyright © 2020 David Woodhouse <dwmw2@infradead.org>

kernel=uImage
loadaddr=0x88000000
dtaddr=0x83f00000
fdt_high=0xafffffff

console=ttyS0,115200
bootopts=rootfstype=squashfs,ext4 rootwait

# Create the command line (with appropriate root=) and boot the Linux FIT image.
boot1=setenv bootargs "console=${console} root=${rootdev} ${bootopts}";printenv bootargs;\
 fatload mmc ${partition} ${loadaddr} ${kernel}; bootm

bootmenu_0=Boot from eMMC.=setenv partition 0:2;setenv rootdev /dev/mmcblk0p3;run boot1
bootmenu_default=0

bootdelay=0
bootcmd=bootmenu
